**附件 背夹的技术说明表**

|  |  |
| --- | --- |
| **功能模块** | **技术说明** |
| 支持系统 | 支持安卓、苹果系统 |
| 磁条读取功能 | ISO7812标准， 支持ISO2/3，支持双向划卡 |
| 接触式IC卡读取功能 | 符合pboc2.0和3.0规范, ISO7816标准， 支持T=0/T=1的CPU卡和各种存储加密卡 |
| 二代居民身份证读取功能 | 射频技术符合ISO/IEC14443 type B标准，以及《GA 450-2003 台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《1GA450-2003台式 居民身份证阅读器通用技术要求第一号修改单(草稿)》保密模块 身份证核查系统专用模块 阅读时间<1S 读卡距离0-3cm |
| 电池容量 | 5000MAH以上 |
| 指纹识别器 | 1. 指纹模块产商为：维尔、中正、亚略特TL-FRT600中任一家； 2. 传感器采集寿命100万次；指纹图像录入时间<1s；对比时间≤350ms(1:120时)；认假率≤0.0001%（百万份之一，安全级可调）；拒真率≤0.1%（安全级可调）。 |
| 电签屏 | 1、电磁手写签名功能，配备手写笔；  2、1024级压感  3、支持原笔迹签名（Response speed<200ms，Tracking speed>1m/s）  4、支持语音及动画引导操作功能 |
| 其他 | 由公司自行补充 |

**便携发卡机的技术说明表**

|  |  |
| --- | --- |
| **功能模块** | **技术说明** |
| 平板操作系统支持 | 支持Android、IOS系统的平板电脑 |
| 工作时间 | >8小时 |
| 通讯接口 | 支持WIFI,蓝牙、USB 通讯方式 |
| 支持磁卡类型 | 支持符合ISO7810，ISO7811－1 至ISO7811－6，ISO7812，ISO7813 以及ISO15457规范的磁卡读卡功能 |
| 支持接触式IC卡类型 | 读写ISO7816的普通存储卡，逻辑加密卡，智能卡（CPU卡） |
| 支持非接触式IC卡类型 | 支持读写ISO14443 TYPEA TYPEB、15693的非接触卡 |
| 卡箱容量 | 凸字卡40张，平卡50张 |
| 发卡速度 | 每分钟30张标准卡（未做读写卡等操作情况下） |
| 回收箱 | 可以通过命令将卡片收到回收箱 |
| 供电 | DC 12V，带电池，电池容量3300mAH,可连续工作6～8小时 |
| 其他 | 由公司自行补充 |