**附件1**   **家具小样制作要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **数量** | **规格尺寸** | **清单明细及性能描述** | **备注** |
| 1 | 板桌台面（实木油漆板） | 1 | 300\*300\*25mm | 天然胡桃木皮，三侧面3mm实木封边，采用优质的聚脂漆，五底三面工艺，甲醛含量符合国家E1级检验标准。 |  |
| 2 | 工位桌面(三聚氢胺板) | 1 | 300\*300\*25mm | 表面双面0.8mm厚度以上三聚氢胺浸渍纸饰面，基材采用环保型E1级实木颗粒板，三侧面2mm同色PVC封边，板材均经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、甲醛含量符合国家E1级检验标准；  |  |
| 3 | 屏风小样 | 1 | 400\*500\*40 mm | 铝合金框架，铝材厚度≥1.4mm，屏风厚度≥40mm，上部配装玻璃,玻璃采用5MM钢化清玻璃，中部和下部配装为三聚氰胺板饰面中密度纤维板或布板；屏风底部铝合金走线槽。 |  |
| 4 | 烤漆板面（实木油漆板） | 1 | 300\*300\*25mm | 海峡银行蓝色烤漆（纯色），基材采用环保型E1级中纤板，采用优质的聚脂漆，甲醛含量符合国家E1级检验标准。 |  |
| 5 | 烤漆板面（实木油漆板） | 1 | 300\*300\*25mm | 白色烤漆，基材采用环保型E1级中纤板，采用优质的聚脂漆，甲醛含量符合国家E1级检验标准。 |  |
| 4 | 气压棒 | 1 | 常规 | 采用优质品牌气压棒，升降行程60-120mm。可承受250KG压力，伸缩30万次不漏气。 |  |
| 5 | 抽屉三节导轨 | 2 | 常规 | 采用国际、国内优质五金配件,所有五金配件均作防锈，防腐处理，符合QB/T 2454《家具五金抽屉导轨要求和检验》的要求。 |  |
| 6 | 铰链 | 2 | 常规 | 采用国际、国内优质五金配件,所有五金配件均作防锈，防腐处理，符合QB/T 2189《家具五金杯状暗铰链及其安装底座要求和检验》的要求。 |  |
| 7 | 椅子海绵 | 2 | 200\*200\*50mm | 采用一次性发泡成型、高回弹、防老化阻燃海绵,海棉密度45kg/立方。采用优质的高密度PU成型海棉，圆润厚实，弹性好,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形；  |  |

**备注：小样不允许出现报名供应商信息。**

**附件2：**

福建海峡银行营业办公场所家具采购资格预审项目

**小样说明资料**

**报名人：** （公章）

**报名时间：**2019年11月4日

**说明：小样说明资料应包含小样制作材质及工艺说明及小样彩页，封面统一按本附件提交，各页均需加盖公章。**