一、采购标的

1、采购内容：框架项目，产品具体购置数量由采购人根据实际需求确定，年预计采购量如下：

单位：台

|  |  |
| --- | --- |
| **设备****尺寸** | **视频会议平板** |
| **65寸** | **86寸** |
| 预计需求量 | 14 | 1 |

2、服务时间：合同签订日起2年。

3、采购标的配置要求：

（1）整机屏幕采用（65/86）英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840\*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示。

（2）为了保证更好的显示效果以及色彩准确度，整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，色域达到 90%NTSC，支持≥5种色彩空间选择，在色彩空间sRGB模式下达到△E≤1.5，整机支持硬件低蓝光，达到护眼效果。

（3）为了保证良好的视频效果，摄像头需采用双摄一体化内置方案，包含一颗 4800 万、92度超广角摄像头和一颗800W 机械云台摄像机，支持自动取景、手动取景、声源跟拍等，满足不同场景客户的使用需求。（有效期内的cnas或者cma标识的检测报告并加盖厂家公章）

（4）为了保证良好的音频效果，需内置语音模组，8 阵列麦克风，支持 AI 降噪，支持声音模式自定义，壁挂和脚架，满足不同应用场景。

（5）为了方便日常操作，支持空间感应，内置光线传感器/微波传感器，人体靠近屏幕自动开机唤醒，支持应用界面显示常用应用及连接设备，方便用户操作与使用，支持应用界面一键进入在线客服，即可接入线上客服服务，及时解答产品疑问。（有效期内的cnas或者cma标识的检测报告并加盖厂家公章）

（6）为了丰富视频会议的功能性，减少外设的布线，设备需内置HDMI采集卡，支持HDMI信号直接输入到PC，无需转换工具。（提供在发标日之前生效的封面带有cnas或者cma标识的检测报告并加盖厂家公章）

（7）为了提升会议效率，提供更加便捷的操作，设备需具备快捷白板功能：在非白板模式下可快捷调出书写板，满足用户临时快速书写需求，快捷白板内容亦可快速复制到白板中进行功能扩展，满足灵活讨论需求。（有效期内cnas或者cma标识的检测报告并加盖厂家公章）

（8）为了更好的提升中大会议室拾音效果及方便布线，设备需支持通过网线方式扩展不少于2个及以上麦克风，且麦克风不需要单独供电。

（9）整机屏幕触摸有效识别高度≤3mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度≤3mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准；单点触摸响应时间≤10ms，触摸区域精度为±1mm。

（10）PC模块：配置不低于CPU Intel Core i5/内存DDR4 8G /固态硬盘128G。

（11）移动支架：可支持86英寸以下会议平板，有需要可通过移动支架移动至相关使用位置，满足环境变化使用需求。

（12）传屏器：与整机搭配实现电脑无线投影功能，并可实现触摸回传，NFC一碰传及蓝牙互联。

（13）信息安全资质：所提供厂商设备需通过权威机构产品信息安全评估认证。

（14）支持腾讯视频会议ROOMS。

二、其他要求

1、到货：从采购人下单起算，10个工作日内全部到货。

2、安装：设备由供应商负责现场安装。

3、结算：供应商应提供增值税专用发票及验收单，一次性付款。

4、售后服务：设备自验收合格之日起（以设备验收表上的日期为准）三年内为设备保修期，供应商应提供免费保修服务，免费范围包括维修所需的零配件、人工费、交通费等所有维修费用和机具使用培训、调试的费用及其他一切费用。新设备保修期的前三个月内出现故障造成无法正常使用时，供应商应在接到采购人通知之日起三天内完成维保，所有费用由供应商承担。三年保修期间，供应商接到采购人报修通知后，应在响应时间内到达使用网点，对设备进行维修。响应时间如下表要求，不能现场修复的，供应商需免费提供备用机、告知未能修复原因承诺修复期限，修复最长期限不得超过5个工作日。已经维修过的设备在维修后3个月内再次出现问题的，供应商在接到采购人通知之日起7日内无条件进行设备更换。保修期满后，供应商提供终身维修服务，维修服务只收取零配件成本费，不更换配件不收费。

|  |  |
| --- | --- |
| 使用网点所在地区分类 | 供应商维修响应时间 |
| 省会（直辖市）城市 | 4小时内 |
| 地级市 | 8小时内 |
| 县级（含以下）城市 | 1天 |

5、备机：供应商应适当备货，以备采购人提出申请后1周内到货。