**2024年打印复印、信创扫描设备采购项目配置要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **设备名称** | **参数指标** |
| 一体打印机 | 1、功能要求：打印、扫描、复印2、A4打印速度：≥40页/分钟3、首页输出时间≤8.5秒4、打印幅面：A45、支持自动单双面（打印、复印、扫描）6、支持有线网络打印功能，不得具有无线网卡7、配备液晶触摸显示屏8、黑白激光打印9、月打印负荷量约2万张10、支持≥3000页大容量粉盒/硒鼓等11、兼容银河麒麟、统信系统 |
| 激光打印机 | 1、打印速度：≥40页/分钟2、首页输出时间≤8.5秒3、打印幅面：A44、支持单双面打印5、支持有线网络打印功能，不得具有无线网卡6、黑白激光打印7、月打印负荷量约2万张1. 支持≥3000页大容量粉盒/硒鼓等

9、兼容银河麒麟、统信系统 |
| A3复印机 | 1、功能要求：A3幅面（向下兼容），黑白激光打印，复印/打印/扫描。2、配件要求：需配备工作台、网卡、双面器、双面输稿器、不得具有无线网卡。3、纸盒要求：至少配备2个纸盒、1个旁路。4、速度要求：A4标准模式下，单页标准打印速度≥28页/分钟。5、内存要求：低配复印机≥512MB6、兼容银河麒麟、统信系统 |
| A3复印机（中速） | 1、功能要求：A3幅面（向下兼容），黑白激光打印，复印/打印/扫描。2、配件要求：需配备工作台、网卡、双面器、双面输稿器、不得具有无线网卡。3、纸盒要求：至少配备2个≥500张纸盒、1个旁路；4、速度要求：A4标准模式下，单页打印速度≥45页/分钟，5、内存要求：中配复印机≥4G6、兼容银河麒麟、统信系统7、配备液晶触摸显示屏 |
| 一体打印机（信创） | 1、功能要求：打印、扫描、复印2、A4单页标准打印速度：≥30页/分钟3、首页输出时间≤8.5秒4、打印幅面：A45、支持单双面打印6、支持有线网络打印功能，不得具有无线网卡7、黑白激光打印8、月打印负荷量约8千张9、内存要求：≥256MB。 |
| 激光打印机（信创） | 1、支持自动双面打印2、A4单页标准打印速度：≥30页/分钟3、首页输出时间≤8.5秒4、打印幅面：A45、支持自动双面打印6、支持有线网络打印功能，不得具有无线网卡7、黑白激光打印8、月打印负荷量约8千张9、内存要求：≥128MB。 |
| 信创扫描仪（馈纸式） | 1、支持批量自动扫描，自动进纸；2、支持A4、单面扫描、双面扫描；3、可实现彩色/黑白扫描自动识别、自动去白页；4、扫描速度:300dpi，速度≥50页（100面）/分钟；5、光学元件：双CIS或双CCD,最大扫描分辨率≥600\*600dpi；6、输出图像格式有TIFF、PDF、JPG、BMP等； |