# 附件

**测试方案**

需求部门提供现场测试工具及测试卡片。

**1、社保卡小型制卡机测试要求**

供应商需携带社保卡小型制卡机到达采购人指定的地点，通过接入福建省金保工程（二期）社会保障卡综合服务平台打印测试工具（简称“福建省第三代社保卡系统打印测试工具”和）和福建省金保工程（二期）社会保障卡综合服务平台读卡测试工具（简称：福建省第三代社保卡系统读卡测试工具），完成第三代社保卡**卡面打印**及**卡内信息读取**测试。具体要求如下：

（1）卡面打印测试：要求社保卡小型制卡机在接入福建省第三代社保卡系统打印测试工具后能够顺利打印卡面并吐卡，要求打印出来的卡面信息必须完整、准确、清晰，人像色彩鲜艳饱和自然、层次丰富。不允许出现信息缺失，色彩不自然或字体缺失等情况，否则视为打印测试不通过。

（2）卡内信息读取测试：要求社保卡小型制卡机在接入福建省第三代社保卡系统读卡测试工具后，能够实现第三代社保卡卡内信息的读取，否则视为测试不通过。

**2、智能多功能读卡器测试要求**

供应商需携带智能多功能读卡器到达采购人指定的地点，通过接入福建省第三代社保卡系统读卡测试工具和读卡器Demo测试工具完成第三代社保卡**卡内信息读取（包括接触式及非接触式2种读取方式）**和**二代身份证信息读取**，要求能够实现第三代社保卡卡内信息的读取和二代身份证信息的读取，否则视为读卡测试不通过。